 
Structure Générale d’une très grande partie des CVs contenus dans le V4 :
CV 1 à CV 29 : sur ce sujet « rien de neuf au soleil », nous sommes dans ce qui est déjà connu
CV 31 et CV 32 : Les CV dont nous allons reparler, ceux-ci sont INDISPENSABLES aux bons paramétrages des CV 257 à 512.
CV 49 à CV 56 : CV déjà connus ne présentant pas de difficultés particulières hormis du temps pour trouver le bon compromis.
CV 57 et CV 58 : CV qui sont propres aux jets vapeur donc pour les machines concernées (non étudié ici).
CV 59 à CV 65 : CV qui définissent les réglages (hors l’effet volume) sur les bruitages.
CV 67 à CV 94 : Ici rien de nouveau au soleil, on y gère la courbe de vitesse mais ceci est déjà  connu au travers les décodeurs standards.
CV 95 : Correction de la vitesse en marche arrière.
CV 246 à CV 248 ces CVs gèrent le dételage automatique par exemple avec un décodeur Krois
CV 253 et CV 254 ceux-ci gèrent le mode et la distance de freinage, notez dès à présent que le décodeur V4 L Esu est compatible avec la gestion ABC de Lenz. (non étudié également).
Enfin arrive les « complexes » CV 257 à 512 que nous allons « décomplexer » pour une meilleure compréhension. Ces CVs sont importants pour procéder à des réglages sympathiques qui vont très certainement vous intéresser.

